Nesta topologia, utilizaremos 2 hipotéticas fábricas da Eurofarma, nelas teremos computadores para que os colaboradores do escritório e operadores de máquinas consigam trabalhar e 3 servidores para comportarem nossa aplicação/solução.

Utilizaremos um serviço de Controle de Acesso (ACL) e outro de Redes Locais Virtuais (VLAN) para implementar políticas de segurança visando a restrição de pacotes destinados aos servidores que hospedam dados sensíveis, bem como aos computadores que armazenam informações confidenciais em seus discos. Adicionalmente, empregaremos roteamento estático para facilitar a comunicação entre os roteadores internos e, consequentemente, o acesso à internet.

